< Grafika

Grafika tananyag

Szerző: Sallai András

Copyright © 2011, Sallai András

Szerkesztve: 2011, 2024

Licenc: CC BY-SA 4.0

Web: https://szit.hu

Bevezetés

Grafika alatt most elektronikus/digitális képekkel való munkát értünk. Mi az előnye a digitális képeknek?

kevesebb helyet foglal

nem kell értük fákat kivágni

alakítható, formázható

a publikálás könnyebb

továbbítható e-mailben

bárhol, akár otthon is készíthető belőle papír alapú kép

A képeket fényképző és/vagy filmfelvevő gépekkel, szkennerekkel készítjük, vagy magunk állítjuk elő valamilyen képszerkesztő programmal. A képszerkesztő programok ennek megfelelően képesek a kész fényképek szerkesztésére, formázására, retusálásra, illetve előállíthatók velük saját magunk által készített képek.

Ma legtöbb képpel az interneten találkozunk. Az interneten három fajta képformátumot támogatnak a böngészők. A GIF, JPEG, PNG. Képeinket ezen formátumok valamelyikébe kell elkészítenünk.

Fogalmak

Pixel

A kép legkisebb szerkeszthető, manipulálható része. Más néven képpont. Úgyis mondhatnánk egy minta a képből. A képet minél több sűrűbb mintákból állítjuk össze, annál több képpontunk lesz. Egy képpont valamilyen színt jelenít meg számunkra. A megjelenítő eszköztől függően vagy additív, vagy szubsztraktív színkeveréssel.

Megapixel

Hány millió pontból állítja össze a képet a fényképezőgép.

1 megapixeles eszköz kb. 1200×900 képpontot rögzít.

Oldalarány

1 millió képpontot előállíthatunk 1000×1000 arányból, de 100×10000 arányból is.

Hagyományos fénykép oldalainak aránya pl. 2×3 (például 10×15 cm)

Felbontás

A képpont sűrűségét meghatározó adat. Mérték egysége a képpont/hüvelyk (angolosan: pixels per inch, ppi). Ez azt jelenti, hogy egy 100 ppi felbontású kép 100*100 képpontból áll.

Digitális kép

Egy digitális kép képpontokból áll elő. A kép kezelése lehet raszteres vagy másként pixeles és vektoros. A pixelgrafikus képszerkesztés esetén a képpel pixelenként dolgozunk. A vektorgrafikusnál több pixelt tudunk egyszerre kezelni.

Színezet

Egy tárgyról visszaverődő vagy azon átbocsájtott szín

Telítettség (Saturantion)

Egy szín tisztasága, vagy erőssége.

Fényesség

A szín relatív világossága vagy sötétsége. A fényesség mértéke általában 0%-tól (fekete) 100%-ig (fehér).

Színárnyalat (Hue)

Színesség

Színhőmérséklet

A napfénynél adott színnel pompázó tárgyak mesterséges fényél sokkal sárgábbak lehetnek. Ez mi leginkább csak a fényképen vesszük észre, mert amit szemmel látunk, azt az agy korrigálja.

A különböző kibocsájtott színű fényeket színhőmérsékletnek nevezzük. Kelvin-fokban adjuk meg.

A nap és egy vakuk kb. 5500 Kelvin-fokos (délelőtt, és kora délután). Izzólámpák kb. 2600-3800 Kelvin-fok között bocsájtanak ki fényt.

Képalkotás

100000000000000000
010000000000000000
001000000000000000
000100000000000000
000010000000000000
000001000000000000
000000100000000000
000000010000000000

Nem fakul, nem romlik, mindig állandó, könnyen másolható.

Létrehozás

Digitális képeket fényképező géppel, szkennerekkel vagy rajzoló, képszerkesztő programokkal állíthatunk elő.

Megjelenítés

monitor

kijelző

nyomtató

rajzológép

stb.

Színterek

HSL

Hengeres színkoordináta rendszer. Az RGB újrarendezésével jött létre, amely szemléletesebb próbál lenni mint a derékszögű koordináta rendszer.

HSL a színárnyalat, telítettség és a fényerő összetevői. Gyakran említik HLS néven.

A HSI, HSV, HSB, HSL és HLS nevek használata sajnos nem következetes. Találkozhatunk olyan leírással, ahol keverik ezeket.

Hue - színezet

A színárnyalatnak a középső függőleges tengely körüli körív felel meg.

Saturation – telítettség

A telítettség a tengelytől való távolság

Brightness – világosság

A henger magassága (hossza) a fényerőt jelöli.

Az eszközfüggő RGB modell átalakítva. A valós szín színezettsége, telítettsége, világossága adja a kívánt színt.

HLS

Lásd HSL

HSV

Lásd HSL

HSB

Lásd HSL

HSI

Lásd HSL

RGB

Összeadó színkeverés.

Három alapszínnel dolgozunk. Ezek:

Piros (Red)

Zöld (Green)

Kék (Blue)

E három szín egymásra vetítésével állítjuk elő a kívánt szint. Mivel vetítésről beszélünk, ebből is következik, hogy elektronikus készülékkel előállított színről van szó. Ezeket használják a televíziók, monitorok, stb.

CMYK

Kivonó színkeverés. Három alapszínű festék összekeverésével hozunk létre egy színt.

A három alapszín:

cián (Cyan)

bíbor (Magenta)

sárga (Yellow)

Nyomdatechnikai okok miatt az összes szín nem állítható elő, ezért egy fekete színt is teszünk a három alapszín mellé:

fekete (blacK)

Papíralapú, nyomtatott dokumentumoknál, képeknél használjuk.

CMYK+OG

A CMYK színrendszerhez a narancs és a zöld színek hozzáadása.

A Pantone cég Hexachrome nevű színrendszere.

CIE L*a*b*

Eszköz független színtér – eltérően az RGB és a CMYK színterektől. A CIE dolgozta ki 1931-ben. A CIE azaz Commission Internationale de l'Eclarage

Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság

A leírható színek száma: 6 553 600

Egyértelműen és eszközfüggetlen módon definiált szín leírására alkalmas.

A színek előállítása

fényesség – lightness – értéke 0 és 100 közé eshet

„A” csatorna – a bíbor-zöld átmenetet adja 256 értékkel.

„B” csatorna – a kék-sárga átmenetet tárolja 256 értékkel.

YCbCr

Röviden csak YUV formátum. Három komponensből áll:

Y - fényerő - luma

Cb - kék fényerejének eltérése

Cr - vörös fényerejének eltérése

Előnye, hogy a fényerő és a színek tárolása különválik, így hatékonyabb tömörítés lehetséges, mert a szemünk érzékenyebb a fényerő változására, szemben a színek változásával.

Képfájlformátumok

Képformátumok
Raszter grafikus (pixelgrafikus, bitképes)	Vektorgrafikus
JPG GIF PNG RLE TIF XPM	SVG CDR AI WMF EPS
Képformátmok
Tömörített	Tömörítettlen
Veszteséges tömörítés	Veszteség mentes
JPG	GIF PNG	BMP XPM SVG

JPEG/JFIF

A JPEG a Joint Photographic Experts Group angol betűszó. A JPEG képformátum veszteséges tömörítési eljárást használ a képek tárolására. A veszteség azonban a szem számára nem érzékelhető. Ez változhat a sok szerkesztés hatására.

A JPEG 2000 formátum egy új veszteség mentes tömörítési eljárás.

TIFF

A TIFF a Tagged Image File Format szavakból alkotott betűszó.

Lehet veszteséges és veszteségmentes.

RAW

A kamera érzékelőjének kimenete, minimális feldolgozottsági állapotban. Tehát zajszűrés nélküli képek. Úgy is tekinthetünk rá mint az analóg gépek esetén a negatív. Úgy is mondhatnánk ezt még elő kell hívni. Az előhívást képszerkesztőben végezzük. Ha a fényképezőgépünkön beállítjuk a JPEG formátumot, akkor a gépünk maga elvégzi az „előhívást”. Az „előhíváshoz” a következőkhöz hasonló műveletek lehetnek:

élesítés

fényerő

fehéregyensúly

színegyensúly

kontrasztot növelése

szaturáció

linearitást

a színek interpolálása

sRGB színtérbe konvertálás

A fényképezőgép analóg átalakítóját mindenképpen digitalizálni kell, így egy minimális konvertálás RAW formátum esetén is van.

PCD

Kodak Photo CD fájl

EPS

Encapsulated PostScript

Az EPS a PS (PostScript) egy változata. Az EPS-ek képként elhelyezhetők egy PS dokumentumban.

A PS operációs rendszer független ábraformátum, illetve lapleírónyelv. A grafikai-tipográfiai elemek vektorgrafikus formában vannak tárolva. A fájl maga karakteres, azaz ASCII formátumú.

Az PS nyomdaipari szabvány.

Az EPS a PS-el szemben csak egyetlen oldal leírását tartalmazhatja. Ennek, célja, hogy egy PS dokumentumba illesztve egy EPS-t, az váljon annak teljes értékű részévé.

AI

Az Adobe Illustrator saját formátuma. Valójában a PostScript egy leegyszerűsített változata.

Irodalom

http://ventura.tramontana.co.hu/dtp/postscript (2011)