< Cisco

Mentés flash meghajtóra

Szerző: Sallai András

Copyright © Sallai András, 2017

Licenc: CC Attribution-Share Alike 4.0 International

Web: https://szit.hu

Figyelmeztetés

FIGYELEM! A most következő utasítás VESZÉLYES!!!

Művelet

Konfiguráció flash-re mentése (mielőtt kiadjuk a parnacsot, olvassunk tovább!):

R1#copy startup-config flash

Hol ronthatjuk el?

A parancs rákérdez, hogy előtte töröljük-e a flash: meghajtót. Ekkor nemmel kell válaszolni! Íme a teljes folyamat:

R1#copy startup-config flash:start.txt
Destination filename [start.txt]?
Erase flash: before copying? [confirm]n
Verifying checksum... OK (0x6C98)
686 bytes copied in 0.024 secs (28583 bytes/sec)
R1#

Figyeljük meg, ha a fenti esetben nem választottuk a „n”, vagyis a nem lehetőséget, az IOS újra rákérdez: biztos?

R1#copy startup-config flash:
Destination filename [startup-config]?
%Warning:There is a file already existing with this name
Do you want to over write? [confirm]
Erase flash: before copying? [confirm]
Erasing the flash filesystem will remove all files! Continue? [confirm]

Ha baj van

Ha mégis baj van, hasonlót látunk:

ROM: reload requested...
Unexpected exception to CPUvector 0, PC = 80368944
-Traceback= 80368944
Queued messages:

Ekkor új IOS-t kell telepíteni a Routerre.

Mentés tftp szerverre:

R1#copy flash:xxx tftp://192.168.5.2/

A mentett konfigurációt törölhetjük is az NVRAM-ból:

R1#erase startup-config