< Cisco

IoE eszközök

Szerző: Sallai András

Copyright © Sallai András, 2016

Licenc: CC Attribution-Share Alike 4.0 International

Web: https://szit.hu

Az IoE eszközökről

Az IoE az Internet of Everything rövidítése. Magyarul minden eszköz az Interneten. A Packet Tracer 7.0-ben megjelentek az IoE eszközök, amit egy átjárón keresztül elérhetünk. Ebben a leírásban az Packket Tracer 7.0 lehetőségeit vesszük át.

Az IoE eszközök osztályozása

Okos eszközök - Smart Things

fizikai eszközök, amelyek regisztrációs szerverekhez kapcsolódnak

vagy egy Home Gateway-hez kapcsolódnak

négy alkategóriára oszthatók

Home

Smart City

Industrial

Power Grid

Komponensek - Components

fizikai eszközök, amelyek mikrokontrollerekhez kapcsolódnak (MCU-PT)

vagy egy lapkás számítógéphez (SBC-PT)

az ilyen eszközöknek általában nincs tipikus hálózati interfésze

az MCU-PT vagy az SBC-PT-re támaszkodnak

ezek egyszerű eszközök, amelyek analóg vagy digitális felületen kommunikálnak

Komponensek

Lapkák - Boards

mikrokontrollerek (MCU-PT)

egyszerű lapkaszámítógépek (SBC-PT)

egyszerű önálló fizikai eszközök mint kávéfőző vagy füstjelző

Indítókar - Actuators

ezek az eszközök manipulálják

a környezetet (eszközök)

önmagukat

területet (pl. levegő)

Szenzorok - érzékelők

a környezetet (fényérzékelő vagy hőérzékelő)

a területet érzékelők (RFID - Radio Frequency IDentification)

beépíthető tárgyba, élőlénybe

állatazonosítás, csomagazonosítás

együttműködés

potenciométerrel

nyomógombbal

IoE regisztrációs szerver

Az IoE eszközök regisztrálhatók direktben egy Home Gateway-en, vagy egy IoE szolgáltatással konfigurált szerveren.

A Home Gateway 4 darab portot biztosít, valamint wifi hozzáférési ponttal rendelkezik, a „HomeGateway” ssid-vel, a 6-os csatornán. Rendelkezésre áll A wifi kapcsolat biztosítható WEP, WPA-PSK, WPA2 biztosítással. Lehetőség van az Internetes kapcsolatra is.

Az IoE eszközök az Interneten távoli gépről is kezelhetők a Home Gateway-en keresztül.

A Home Gateway IP címe LAN felületen alapértelmezetten:

192.168.25.1

A Home Gateway alapértelmezett bejelentkezési adatai:

felhasználónév: admin

jelszó: admin

IoE komponensek

A komponensek nem rendelkeznek ethernet kapcsolattal, így nem kapcsolhatók közvetlenül a Home Gateway-hez.

Ezek kisebb érzékelők és kapcsolók, amelyek mikrokontrollerekhez (MCU-PT) kapcsolódnak. A mikrokontrollerbe be kell tennünk egy Ethernet modult, majd konfigurálni egy IP címet. Például: 192.168.25.2, ha még nem foglalt.

Az mikrokontroller JavaScript vagy Python felülten a kódszerkesztőn keresztül vezérelhető.

Linkek

http://www.packettracernetwork.com/internet-of-things/pt7-iot-devices-configuration.html