< Cisco

IP telefon

Szerző: Sallai András

Copyright © Sallai András, 2017

Licenc: CC Attribution-Share Alike 4.0 International

Web: https://szit.hu

IP telefon

A következő jelöléseket használom:

<R1> forgalomirányító

=S1= kapcsoló

IPt IP telefon

PC0 számítógép

Legyen a következő topológia:

<R1> 2811
|f0/0
|
|
|
|g0/1
,=S1=,
f0/1 / f0/2 \f0/3
/ | \
/ | \
/ | \
IPt IPt IPt
| | |
| | |
| | |
PC0 PC1 Pc2

A forgalomirányító PT esetén legyen a 2811-s.

Minimális beállítás:

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#end

Interfészek beállítása:

R1#conf t
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end

DHCP beállítás a routeren:

R1#conf t
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.99
R1(config)#ip dhcp pool Hang
R1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.10.1
R1(dhcp-config)#end

Telefon beállítása routeren:

R1#conf t
R1(config)#telephony-service
R1(config-telephony)#max-ephones 5
R1(config-telephony)#max-dn 5
R1(config-telephony)#ip source-address 192.168.10.1 port 2000
R1(config-telephony)#auto assign 4 to 6
R1(config-telephony)#auto assign 1 to 5
R1(config-telephony)#end

Switch beállítások:

Switch#conf t
Switch(config)#no ip domain-lookup
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#int range f0/1-5
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport voice vlan 1
S1(config-if)#end

Utolsó beállítások routeren:

conf t
ephone-dn 1
number 100
ephone-dn 2
number 101
ephone-dn 3
number 102

IP telefonok VLAN-ban

A következő jelöléseket használom:

<R1> forgalomirányító

=S1= kapcsoló

IPt IP telefon

PC0 számítógép

Legyen a következő topológia:

<R1> 2811
|f0/0
|
|
|
|g0/1
,=S1=,
f0/1 / f0/2 \f0/3
/ | \
/ | \
/ | \
IPt IPt IPt
| | |
| | |
| | |
PC0 PC1 Pc2

A forgalomirányító PT esetén legyen a 2811-s.

Minimális konfiguráció:

configure terminal
no ip domain-lookup
hostname R1

Hálózati kártya beállítása:

R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#no shut
R1(config)#int f0/0.10
R1(config-if)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config)#int f0/0.20
R1(config-if)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config)#int f0/0.99
R1(config-if)#encapsulation dot1Q 99 native
R1(config-if)#ip address 192.168.99.1 255.255.255.0

DHCP beállítása:

R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.99
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.99
R1(config)#ip dhcp pool Adat
R1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)#
R1(config)#ip dhcp pool Hang
R1(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
R1(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.20.1
R1(dhcp-config)#

Telefonbeállítások:

R1(config)#telephony-service
R1(config-telephony)#max-dn 3
R1(config-telephony)#max-ephones 3
R1(config-telephony)#ip source-address 192.168.20.1 port 2000
R1(config-telephony)#exit
R1(config)#ephone-dn 1
R1(config-ephone-dn)#number 101
R1(config-ephone-dn)#exit
R1(config)#ephone-dn 2
R1(config-ephone-dn)#number 102
R1(config-ephone-dn)#exit
R1(config)#ephone-dn 3
R1(config-ephone-dn)#number 103
R1(config-ephone-dn)#exit
R1(config)#ephone 1
R1(config-ephone)#type 7960
R1(config-ephone)#button 1:1
R1(config-ephone)#exit
R1(config)#ephone 2
R1(config-ephone)#type 7960
R1(config-ephone)#button 1:2
R1(config-ephone)#exit
R1(config)#ephone 3
R1(config-ephone)#type 7960
R1(config-ephone)#button 1:3
R1(config-ephone)#exit
R1(config)#end

Ellenőrzéshez használjuk a következő parancsokat:

R1#sh ephone
R1#sh run

Az IP telefonokhoz csatlakoztassuk a hálózati kapcsolót.

A PC-ket állítsuk DHCP-re.