< Cisco

Link aggregáció

Szerző: Sallai András

Copyright © Sallai András, 2017

Licenc: CC Attribution-Share Alike 4.0 International

Web: https://szit.hu

Portok egyesítése

A link aggregáció kapcsolatok egyesítéseként fordíthatnánk, de valójában a portokon állítjuk be, ezért nevezhetjük őket portok egyesítésének.

==== ====
\ \ / /
\ \ / /
\ \ / /
\ \/ /
=====
||||
||||

A redundáns kapcsolatokban az STP blokkolja az egyik vonal használatát, a hurkok elkerülése érdekében. A másik viszont kihasználatlan.

Erre lehet megoldás az EtherChannel.

EtherChannel

A EtherChannel cisco fejlesztés.

Ha beállítottuk az EtherChanelt létrejön egy virtuális interfész, amit port-csatorna néven emlegetünk.

Korlátok

a különböző típusú interfészek nem keverhetők

FastEthernet ↔ GigabitEthernet

maximum 8 port, Cisco IOS-en max. 6

a portoknak azonos konfigurációval kell rendelkezniük

PAgP

A PAgP, a Port Aggregation Protocol rövidítése.

LACP

Az LACP, a Link Aggregation Control Protocol rövidítése.

Beállítás LACP-vel

f0/1
S1 ----------------- S2
===== =====
-----------------
f0/2

S1(config)# interface range FastEthernet0/1 - 2
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
S1(config-if-range)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,2,20

Ellenőrzés:

S1# show etherchannel summary

S1# show etherchannel summary

PAgP beállítása

S1(config)# interface range FastEthernet0/1 - 2
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
S1(config-if-range)# no shutdown

S3(config)# interface range FastEthernet0/1 - 2
S3(config-if-range)# channel-group 1 mode auto
S3(config-if-range)# no shutdown

Ellenőrzés:

S1# show run interface f0/3

S1# show interfaces f0/3 switchport

S1# show etherchannel summary

Trönk beállítása:

S1(config)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99

S3(config)# interface port-channel 1
S3(config-if)# switchport mode trunk
S3(config-if)# switchport trunk native vlan 99

LACP beállítása

S1 és S2 között LACP:

S1(config)# interface range f0/1-2
S1(config-if-range# switchport mode trunk
S1(config-if-range# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if-range# channel-group 2 mode active
S1(config-if-range# no shutdown

S2(config)# interface range f0/1-2
S2(config-if-range# switchport mode trunk
S2(config-if-range# switchport trunk native vlan 99
S2(config-if-range# channel-group 2 mode passive
S2(config-if-range# no shutdown

S2 és S3 között LACP:

S2(config)# interface range f0/3-4
S2(config-if-range# switchport mode trunk
S2(config-if-range# switchport trunk native vlan 99
S2(config-if-range# channel-group 3 mode active
S2(config-if-range# no shutdown

S3(config)# interface range f0/1-2
S3(config-if-range# switchport mode trunk
S3(config-if-range# switchport trunk native vlan 99
S3(config-if-range# channel-group 3 mode passive
S3(config-if-range# no shutdown

EtherChannel ellenőrzése

S1# show interface port-channel

S1# show etherchannel summary

S1# show etherchannel port-channel

S1# show interfaces etherchannel