< Cisco

Redundáns átjárók

Szerző: Sallai András

Copyright © Sallai András, 2017, 2018

Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

Web: http://szit.hu

A routerek redundaciájáról

Két fizikai routert használunk, mellette pedig egy virtuális routert készítünk. A hálózati elemek a virtuális router használják átjárónak.

forwarding virtuális standby
router router router
192.168.10.1 192.168.10.5	192.168.10.2
<R1>-----------------<Rv>--------------<R3>
| |
| |
|-----------------| |----------------|
| |
PC1---===---PC3
|
PC2

FHRP

Az FHRP a First Hop Redundancy Protocol rövidítése, ami magyarul első ugrás rendundancia protokollnak fordítható.

HSRP - Hot Standby Router Protocol - Cisco fejlesztés - IPv4

HSRP IPv6 - Cisco

VRRPv2 - Virtual Router Redundancy Protocol - IPv4

VRRPv3 - IPv4 és IPv6 egyszerre

GLBP - Gateway Load Balancing Protocol - Cisco fejlesztés

GLBP IPv6

IRDP - ICMP Router Discovery Protocol

ICMP forgalomirányító felderítő protokoll

RFC 1256

HSRP

PC0 .11
|
| 192.168.20.0/24
|
====
.1 / \
g0/1 / .5 \ g0/1 .2
<R1> <R3>
g0/0 \ .5 / g0/0
.1 \ / .2
\ /
====
|
| 192.168.10.0/24
|
PC1 .11

A következőkben feltételezem, hogy az IP címek már be vannak állítva.

R1(config)# int g0/0
R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.10.5
R1(config-if)# standby 1 priority 150
R1(config-if)# standby 1 preempt

Az interfész kiválasztása utána, az első sor standby 1 ip 192.168.10.5 állítja a virtuális átjárót állítja be. A második sor beállítja a R1 router prioritását. A „preempt” megmondja, hogy kerekedjen felül a többi aktív routeren.

R3(config)# int g0/0
R3(config-if)# standby 1 ip 192.168.10.5

Ugyanezeket a beállításokat végezzük el g0/1 interfészeken is:

R1(config)# int g0/1
R1(config-if)# standby 2 ip 192.168.20.5
R1(config-if)# standby 2 priority 150
R1(config-if)# standby 2 preempt

R3(config)# int g0/1
R3(config-if)# standby 2 ip 192.168.20.5

Ellenőrzés:

R1# show standby

R1# show standby brief

R3# show standby brief

Kikapcsolás

R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# no standby 1

R3(config)# interface g0/1
R3(config-if)# no standby 1

GLBP

A glbp parancsot a CPT nem támogatja.

R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# glbp 1 ip 192.168.1.254
R1(config-if)# glbp 1 preempt
R1(config-if)# glbp 1 priority 150
R1(config-if)# glbp 1 load-balancing round-robin

R3(config)# interface g0/1
R3(config-if)# glbp 1 ip 192.168.1.254
R3(config-if)# glbp 1 load-balancing round-robin

Ellenőrzés:

R1# show glbp

R1# show glbp brief

R3# show glbp brief

ping 209.165.200.225

apr -a