< Cisco

Tematika példa

Szerző: Sallai András

Copyright © Sallai András, 2017

Licenc: CC Attribution-Share Alike 4.0 International

Web: https://szit.hu

Kezdés

PT

eszköz használata, címkézése

mentés

kábelek és típusaik

hub

SOHO router használata

Szerver beállítása PT-ben

webszerver

FTP szerver és PC kliens

DNS szerver

Switch

switchek portjai

switchek csatolakoztatása

számítógépek (PC) címzése

fizikailag egy, logikailag különálló hálózatok

switch dátum és idő beállítás

switch eszköznév beállítás CLI-ben

alhálózati maszk számítás

pl.: van 6 gép

melyik az a legnagyobb méretű hálózat, amiben elfér a 6 gép

tesztelés PDU-val

switch jelszavas védelme

telnet

a tesztről legyen kép

startup-config kimentése jegyzettömbe

Router

router interfész

router címbeállítás

router interfész kapcsolás

jelszavas védelem

login szabályozása

exec time aut

vty-ra

line console-ra

rossz jelszó teszt

több vty beállítása különböző hozzáférésekkel

ssh

TFTP

FTP

startup-config és running-config mentése FTP-re, TFTP-re

router eltávolítása, új router behelyezése

PT

háttér négyzetrácsos

képek háttérképként

speciális képek, amelyek hálózat helyeket határolnak

a hálózat cím legyen felirva

30 gépes hálózatból 3 gép falrakása, de maszkolás 30 gépnek

VLAN megváltozott szimbólummal/képpel a logikai felületen

Cluster használata

Switch

VLAN

3 VLAN 1 hálózatra

tesztelés

portok be-/kikapcsolása a range kulcsszóval

ellenőrzés, le van minden nem használt port kapcsolva

VLAN-ok összekapcsolása

statikus routing

alapértelmezett átjáró

következő ugrás címével

interfész nevével

Dinamikus routing

RIPv1

RIPv2

költség állítás

OSPFv2

OSPFv3

EIGRP

Szimulációs mód

szimulációs felület gyakorlat

ICMP és más csomagok követése

DHCP

DHCP

DHCPv6

WLAN szolgáltatások

WLAN emuláció (felhő)

TV szolgáltatás

Wifi

Wifi router

access pontok

DNS

DNS hierarchia kialakítása

szolgáltatói DNS

Telefon

IP telefon

Több felhasználó

CPT összekötése más CPT-vel

Hibakeresés

Hibakeresés