< Cisco

Virtuális interfész

Szerző: Sallai András

Copyright © Sallai András, 2017

Licenc: CC Attribution-Share Alike 4.0 International

Web: https://szit.hu

A virtuális interfészekről

A virtuális interfészek szoftveresen létrehozott interfészek. A virtuális interfész nem rendelkezik fizikai RJ-45-ös csatlakozóval.

A következő virtuális interfész típusok hozhatók létre:

loopback interfész

null interfaces

alinterfész

tunnel interfész

Loopback interfész létrehozása

enable
configure terminal
interface loopback <szám>
ip address ip-cím maszk [másodlagos]
end
show interfaces loopback szám
exit

sh ip int brief

enable
configure terminal
interface loopback 0
ip address 192.168.10.11 255.255.255.0
end

sh ip int brief

Lehetséges kimenet:

R1#sh ip int brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/0/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/0/1 unassigned YES unset administratively down down
Loopback0 192.168.10.11 YES manual up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
R1#

Null interfész

Cisco Packet Tracerben nem állítható be.

R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# interface null szám
R1(config-if)# no ip unreachables
R1(config-if)# end
R1# show interfaces null [szám] [számláló]

Null interfész esetén a szám mindig 0.

Forrás

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_4/interface/configuration/guide/inb_virt.html