< Cisco

WAN beágyazás

Szerző: Sallai András

Copyright © 2018, Sallai András

Szerkesztve: 2018, 2023

Licenc: CC Attribution-Share Alike 4.0 International

Web: https://szit.hu

A WAN beágyazásról

Előfordul, hogy a szokásos Ethernet protokoll helyett más protokollal szeretnénk a kereteket előállítani. Ha ezt beállítjuk egy interfészre, a vonal másik oldalán be kell legyen állítva.

WAN protokollok

HDLC – pont-pont esetén az alapértelmezett beágyazás

PPP – router-router között, gép és router között

szinkron és aszinkron

HDLC-én alapszik

de be van építve PAP és CHAP biztonság

Serial Line Internet Protocol (SLIP)

normál soros kapcsolat

a PPP kiszorította

X.25/Link Access Procedure, Balanced (LAPB)

a Frame Relay elődje

Frame Relay

X.25-öt váltja fel

az X.25-ben időigényes feladatait megoldja

ATM

Asynchronous Transfer Mode

a távolsági és a telefon szolgáltatók kezdeményezték

az ITU-T kezdte

cellakapcsolt (cell relay) technológia

HDLC

Beágyazási lehetőség PT-ben:

R1(config-if)#encapsulation ?
frame-relay Frame Relay networks
hdlc Serial HDLC synchronous
ppp Point-to-Point protocol

Normál routeren beállítható:

R5(config-if)#encapsulation ?
atm-dxi ATM-DXI encapsulation
bstun Block Serial tunneling (BSTUN)
frame-relay Frame Relay networks
hdlc Serial HDLC synchronous
lapb LAPB (X.25 Level 2)
ppp Point-to-Point protocol
sdlc SDLC
sdlc-primary SDLC (primary)
sdlc-secondary SDLC (secondary)
smds Switched Megabit Data Service (SMDS)
stun Serial tunneling (STUN)
x25 X.25

A hdlc beállítása:

R1(config)# int s0/0/0
R1(config-if)# encapsulation hdlc