< Hálózat

Hálózati eszközök

Szerző: Sallai András

Copyright © Sallai András, 2014, 2015

Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

Web: http://szit.hu

A hálózati eszközökről

A hálózati eszközök két típusa létezik:

aktív

passzív

Az aktív eszközökön áthaladva a jel nem gyengül.

Néhány hálózati eszköz:

útválasztó

elosztó

jelismétlő

Útválasztó

Az útválasztókról

Az útválasztók mondják meg egyik hálózatból, hogyan juthat egy csomag el egy másik hálózatba. Az otthoni vagy a vállalati belső hálózatból, hogyan juthat el egy csomag az Internetre. Az Interneten belül egyik hálózatból hogyan jut el egy csomag a másik hálózatba.

A routerek az IP protokoll alapján dolgoznak, az útválasztáshoz azonban többféle kiegészítő protokollt is használnak.

Protokollok

TCP/IP útválasztás (routing): EIGRP, ISIS, OSPF, BGP, RIP

Novell útválasztás (routing): Novell RIP, EIGRP, NLSP

Gyártók

Szolgáltatói, nagyvállalati routerek gyártói a teljesség igénye nélkül:

Avaya

Cisco

Juniper

Huawei

Fujitsu

Foundry

NEC

SOHO router gyártók a teljesség igénye nélkül:

TP-LINK

D-Link

3Com

Linksys (Cisco leányvállalat)

ZyXEL

Netgear

Trendnet

Számítógép útválasztóként

Egy számítógép is képes útválasztó feladatokat elvégezni, ezt csak az adott operációs rendszernek kell tudnia. Útválasztási feladatokat több Unix alapú operációs rendszer ellát az Interneten, úgymint BSD, Linux. Helyi forgalom megosztásra a windowsos Internet Connection Sharing program is képes.

Elosztó

Hub

Switch

Hub

A Hub egyszerű elosztó. Ha érkezik egy csomag, az összes lábára szétküldi.

Switch

A Switch abban különbözik a Hubtól, hogy ha érkezik egy csomag csak az első esetben küldi szét az összes lábán. A switch tanul. Megtanulja egy adott IP-cím esetén melyik lábra kell elküldenie egy csomagot.

Repeater

Jelismétlő. A jel erősítésére találták ki. Minden elektronikus jel gyengül egy kábelben haladva, ezért egy bizonyos távolság után erősíteni kell azt.

Hálózati kártya

Egyes hálózati kártyák két módban tudnak dolgozni:

half duplex - HDX

full duplex - FDX

Pl.: D-Link

A kártyán egy led is jelzi, hogy működik-e a FDX mód.