< Hálózat

SOHO router

Szerző: Sallai András

Copyright © 2023, Sallai András

Licenc: CC Attribution-Share Alike 4.0 International

Web: https://szit.hu

A SOHO router

A SOHO a Small Office/Home Office rövidítése.

A kisebb otthoni vagy kisvállalati felhasználásra szánt routerek összefoglaló neve. Ezek a routerek több funkciót látnak el egyben.

SOHO router funkciói

Több funkciója van:

szerver - például: DHCP szolgáltatás

router - biztosítja az Internet felé a kapcsolatot

switch - a belső hálózat gépeit összekapcsolja

Wifi - vezeték nélküli kapcsolódási pont

SSID

A vezeték nélküli hálózat neve az SSID.

Az SSID-ként megadott névvel tudjuk azonosítani, hogy milyen hálózatba lépünk be.

A SOHO routernek két kapcsolata van:

egy az Internetfelé

egy belső hálózat felé

Hálózatok

Az SOHO routerek az Internet irányából általában DHCP-vel kapják az IP címeket.

DHCP - szerver vagy router osztja ki az IP címet

A SOHO routerek beállíthatjuk, hogy DHCP szerverként működjenek, így képesek a belső hálózat számára IP címeket kiosztani.

Wifi biztonság

Biztonsági módok

WEP

WPA

Personal

Enterprise

WPA2

Personal

Enterprise

A biztonsági módok közül ajánlott a WPA2 használata.

Egy szimpla Wifi rotuerhez használjuk a „Personal” beállítást. Ebben az esetben egy jelszó (kulcsszó) szükséges a wifi használatához. Mindenki ugyanazt a jelszót, illetve kulcsot használja, ezért osztott kulcsú felhasználásnak is nevezik.

Az „Enterprise”-hoz RADIUS szerver szükséges. A RADIUS szerveren felhasználóneveket és hozzájuk tartozó jelszavakat tároljuk. Vállalati körülmények között ez a megoldás ajánlott.

Titkosítás:

AES - ajánlott jelenlegi szabvány (2023)

TKIP - régebbi szabvány

Rövidítések:

PSK - Pre-Shared Key - osztott kulcs

WPA - Wi-fi Protected Access - 2003 - 802.11i

WEP - Wired Equivalent Privacy - Vezetékessel egyenértékű (biztonsági) - 1997

WPA2 - TKIP - 2006

Micheel algoritmus

AES algoritmus

CCMP