< Hálózat

Vezeték nélküli hálózatok

Szerző: Sallai András

Copyright © 2023, Sallai András

Szerkesztve: 2023

Licenc: CC BY-SA 4.0

Web: https://szit.hu

Osztályozás

infravörös

lézer

rádiófrekvenciás

mikrohullám

WLAN

Rádiófrekvenciás vezeték nélküli hálózatok egyik kedvelt rövidítése a WLAN.

Az idevonatkozó szabvány: IEEE 802.11. A szabványt a TaskGroup munkacsoport gondozza.

Wifi biztonság

Biztonsági módok

WEP

WPA

Personal

Enterprise

WPA2

Personal

Enterprise

A biztonsági módok közül ajánlott a WPA2 használata.

Egy szimpla Wifi rotuerhez használjuk a „Personal” beállítást. Ebben az esetben egy jelszó (kulcsszó) szükséges a wifi használatához.

Az „Enterprise”-hoz RADIUS szerver szükséges. A RADIUS szerveren felhasználóneveket és hozzájuk tartozó jelszavakat tároljuk. Vállalati körülmények között ez a megoldás ajánlott.

Titkosítás:

AES - ajánlott jelenlegi szabvány (2023)

TKIP - régebbi szabvány

SOHO router

Több funkciója van:

szerver - például: DHCP

router - biztosítja az Internet felé a kapcsolatot

switch - a belső hálózat gépeit összekapcsolja

Wifi - vezeték nélküli kapcsolódási pont

A vezeték nélküli hálózat neve az SSID.

Az SSID-ként megadott névvel tudjuk azonosítani, hogy milyen hálózatba lépünk be.

A SOHO routernek két kapcsolata van:

egy az Internetfelé

egy belső hálózat felé

Az SOHO routerek az Internet irányából általában DHCP-vel kapják az IP címeket.

DHCP - szerver vagy router osztja ki az IP címet

A SOHO routerek beállíthatjuk, hogy DHCP szerverként működjenek, így képesek a belső hálózat számára IP címeket kiosztani.