< Háljózat

Autonegotiation

Szerző: Sallai András

Copyright © 2020, Sallai András

Licenc: CC BY-SA 4.0

Web: https://szit.hu

Bevezetés

Csavart érpár esetén a két hálózati eszköz megállapítja a közös sebességet, a duplex módot az áramlásszabályozást.

Kapcsolás

Bekapcsolás:

# ethtool -s enp1s0 autoneg on

Konkrét értékek beállítása:

# ethtool -s enp1s0 speed 10 duplex half autoneg off

# ethtool -s enp1s0 speed 100 duplex full autoneg off

Ellenőrzés:

# ethtool enp1s0