< Hálózat

IP cím

Szerző: Sallai András

Copyright © 2020, Sallai András

Licenc: CC BY-SA 4.0

Web: https://szit.hu

IPv4 cím

A hálózati kártyákhoz egy IP címet rendelünk TCP/IP alapú hálózatokban, így találják megy a csomagok a célgéphez vezető utat.

Fix IP cím beállítása:

ip address add 192.168.1.210/24 dev enp1s0

Dinamikus IP cím kérése:

dhclient enp1s0

Az így beállított IP címek újraindítás után azonban elvesznek.

Beállított IP cím megtekintése:

ip address show dev enp1s0

vagy:

ip address show enp1s0

Statisztika:

ip link show

IP cím törlése:

ip address del 192.168.1.100 dev enp1s0

Mivel az ip addr add parancsa nem törli a meglévő hálózati kártya IP cím beállítását. A hálózati kártyának két IP címe lesz.

ip addr add 192.168.1.210/24 dev enp1s0

Ezért kell törléskor megadni, hogy melyik címet szeretnénk törölni.

Így is fel lehet venni ha broadcast lehetőséget is beállítjuk:

ip address del 192.168.99.37/24 brd + dev enp1s0

Virtuális hálózati kártyát is létrehozhatunk:

ip address add 192.168.99.37/24 brd + dev enp1s0 label enp1s0:0

Az összes hálózati kártya beállításának törlése:

ip address flush dev enp1s0

A hálózati kártya bekapcsolása:

ip link set enp1s0 up

A hálózati eszköz kikapcsolása:

ip link set enp1s0 down

A cím cseréje:

ip route change default via 192.168.0.1

IPv6 cím

Link-local típusú IPv6 címmel eleve rendelkezik a rendszer. Nézzük meg ip address show kiemenetét:

inet6 fe80::a00:27ff:fe57:5635/64 scope link

Globális egyedi cím beállítása:

ip address add 2001:db8:100:fa::1 dev enp0s3