< Hardver

Alaplap

Szerző: Sallai András

Copyright © Sallai András, 2014, 2015, 2017

Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

Web: http://szit.hu

Az alaplapról

A számítógép alapja, ez fogja össze az egyes alkatrészeket, bővítési lehetőségeket, kapukat nyújt, és lehetővé teszi az eszközök közötti kommunikációt. Az alaplap kiválasztása függőségekkel jár, mivel nem mindegy milyen processzor, memóriát, videokártyát, hálózati-kártyát vagy hangkártyát szeretnénk hozzá illeszteni.

A processzorfoglalat

A processzorfoglalat, vagy másként processzor tok, vagy tokozás. A processzor foglalatok a fejlődés során, többféle megvalósítással jelentek meg. A változtatások egyik mozgatórúgója az adatsín gyors fejlődése, amihez alkalmazkodni kell.

A két gyakran használt gyártó a következő:

AMD

Intel

Néhány processzorfoglalat

Foglalat	Érintkezők	CPU család	Frekvencia (MHz)
Slot/SC242	242	Intel Celeron	233-1000
Slot/SC242	242	Intel Pentium II	233-1000
Slot/SC242	242	Intel Pentium III	233-1000
Socket 939	939	AMD Opteron	1800-3000

Slot

Az alaplap bővítőhelyei.

ISA

VESA-LB

PCI

AGP

PCIE

Bővítőkártyák

hangkártya

videókártya

USB kártya

Firewire kártya

Hálózati kártya

Wifi kártya

stb.

Csatolható tárolók

FDDI

PATA (ATA vagy IDE)

SATA

SCSI

Portok

soros (COM port)

párhuzamos

USB

audió Jack aljzatok

Firewire

A következő képen USB típusokat láthatjuk:

Északi-híd

Egy lapkakészlet. A belső eszközök vezérlését végzi. Ma már beépítik a processzorba.

Memória

AGP

PCI

PCIE

Déli-híd

Az alaplapon egy másik lapka vagy lapkakészlet, amely a külső eszközök vezérlésért felel.

I/O portok

PATA

SATA

SCSI

FDDI

Monitorcsatlakozások

D-SUB (VGA)

DVI

HDMI

A D-SUB általános típuson belül egy DE-15 csatlakozó VGA számára, amely analóg jelet visz:

DVI:

HDMI:

Memória

Tokozás:

DIP - régen az alaplapra szerelve - szószélesség 1 bit

SIP - tűs csatlakozóval - 9 bites (8 adat és 1 paritás) - 256 KB, 1MB

SIMM - függőleges az alaplapra - Single Inline Memory Module

9 bites, 256 KB, 1MB, 4MB

32 bites - paritás bitek nélkül

32 bites generált paritás ellenőrzéssel

36 bites 1MB, 4MB, 8MB, 16MB, 32MB

DIMM - dual in-line memory module

DRAM - Mindkét oldalon DRAM

DIMM - 64 bites

DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

DDR2 SDRAM

DDR3 SDRAM

Sematikus felépítés

ISA

8 bites és 16 bites változatait használtuk.

EISA

32 bites ISA. A Gang of Nine nevű PC gyártó saját fejlesztése.

Bővebben lásd a Wikipédiát: EISA

VESA-LB

VESA (Video Electronics Standards Association) Local Bus. Szokásos rövidítése még: VL-Bus vagy VLB. Rövid ideig használt megoldás. Az ISA buszok mellett használták. Minden VLB, az ISA sloat meghosszabbított vonalán található. Egy VLB kártya egyszerre csatlakozott az ISA és a VLB aljzatba is. A VLB részen szimpla memória és DMA hozzáférést vált lehetővég, amíg a ISA részen a portok elérése.

Több információért lásd a Wikipédián: VESA_Local_Bus

PCIE

Peripheral Component Interconnect Express - Expressz periféria komponens eszközillesztő

PCIE 1x

PCIE 4x

PCIE 8x

PCIE 16x

Induktív szűrő

Az induktív szűrő egy ferritgyűrűs tekercs, amely a feszültségingadozásban a „tüskék” szűrésére való. Másként mondva: nagyfrekvenciás zavarok szűrésére használható. Egy induktív szűrőt egy kondenzátorral szokás párhuzamosan kötni, az alábbi ábrának megfelelően.

Az alaplapon elhelyezett induktív szűrő:

Előfordul, hogy egy számítógépes házhoz kapunk ferritgyűrűt, amely nincs rögzítve. Általában az egyenáramú frontpanel vezetékeit szokás keresztül húzni rajta, amely csökkenti más háztartási eszközök zavarását.

A ferrit gyűrűről bővebben lásd a Wikipédiát: Ferritgyűrűs memória

Kondenzátor

A kondenzátorok két értékkel jellemezhetők:

kapacitás

névleges feszültség

A kapacitás mértékegysége a farad (F), amely Michael Faraday angol fizikus nevéből származik. Jele a C.

Ha egy kondenzátor nagyfeszültségre volt kötve, a hálózatról való leválasztás után is tartalmazhat életveszélyes töltést. Az ilyen kondenzátorokat rövidre zárással ki kell sütni, amikor az már sehova nincs csatlakoztatva.

A kondenzátorok munkafeszültsége általában a névleges feszültségük fele. Ha egy kondenzátorra a névleges feszültségnél nagyobb feszültség jut akkor tönkremegy. A rövidre zárásnál használjunk ellenállást és/vagy egy izzót, amin keresztül zárjuk a kondenzátor két pólusát. Ha csak szigetelt csavarhúzót, vagy szigetelt fogót használunk a kisütéshez, a kondenzátort megviselheti.

Tranzisztor

Függelék

D-sub

A D-sub a D-subminiature rövidítése. A subminiature jelentése: törpecső.

Ilyen csatlakozók a következők:

VGA

soros

párhuzamos

A D alakjukról kapták a nevüket.