< Hardver

Memória

Szerző: Sallai András

Copyright © 2014, Sallai András

Szerkesztve: 2014, 2015

Licenc: CC BY-SA 4.0

Web: https://szit.hu

A memóriáról

Az elektronikus, digitális számítógépek adat- és programtároló eszközei.

A mai PC számítógépekben többféle memória (tár) van.

operatív tár

BIOS

Cache

Regiszterek

Az operatív tárba töltünk be egy programot, adatokkal együtt, a merevlemezről. A BIOS segíti a számítógép indulását, és az eszközök használatát. A Cache mindig valamilyen gyorsítást szolgáló ideiglenes tár. A Regiszterek a processzorok gyors elérésű memória helyei.

Osztályozás

Memória
RAM	ROM
Random Access Memory Véletlen elérésű memória	Read-Only Memory Csak olvasható memória

ROM

Felhasználása:

BIOS

háttértár

Fajtái:

ROM

PROM - Programmable Read-Only Memory

EPROM - Erasable Programmable Read-Only Memory

EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory

CD-ROM - háttértár

DVD-ROM - háttértár

A PROM, EPROM és az EEPROM mivel írható szervíz körülmények között, ezért nem tiszta ROM típusú memóriák. Inkább átmenetek a ROM és a RAM között.

ROM

Amikor elkészült már egy csak olvasható szoftver található benne.

PROM

A Programmable Read-Only Memory szavakból. Speciális eszközzel írható.

A PROM-ok üresen készülnek el.

Területileg programozható.

Egyszer írhatók, utána örökre ezek az adatok maradnak meg.

EPROM

Ultraibolya fénnyel írható.

EEPROM

Elektromosan újraírható. A Flash memóriák is ilyenek.

RAM

Random Access Memory

A véletlen arra utal, hogy a memória bármely része azonnal elérhető, vagyis nem kell sorról sorra venni az egyes memóriarekeszeket.

A számítógépben memóriának, illetve operatív tárnak nevezzük. Tulajdonképpen a számítógép egyik fontos jellemzője.

Main napság a memóriák az alaplapon bővítőhelyen foglalnak helyett.

RAM típusok
SRAM	DRAM
Static Random Access Memory	Dynamic Random Access Memory
főleg gyorsítótár	operatív tár
1 cella ⇒ 4-6 tranzisztor	1 cella ⇒ 1 kondenzátor 1 tranzisztor
drágább	olcsóbb
gyorsabb	lassúbb
Dinamikus RAM technológiák
típus	max. órajel	busz szélesség	feszültség	megjelenés
FPM	25 MHz	64 bit	5 V	1990
EDO	40 MHz	64 bit	5 V	1994
SDRAM	133 MHz	64 bit	3,3 V	1996
RDRAM	400 MHz	16 bit	2,5 V	1998
DDR SDRAM	266 MHz	64 bit	2,5 V	2000
DDR2 SDRAM	533 MHz	64 bit	1,8 V	2003
DDR3 SDRAM	800 MHz	64 bit	1,5 V	2007
DDR4 SDRAM	1600 MHz	64 bit	1,2 V	2012

FPM = Fast Page Mode RAM

EDO = Extended Data Out RAM

SRAM:

DRAM tömb:

CMOS

A Complementary Metal-Oxide Semiconductor szavakból alkotott betűszó. Úgy fordíthatjuk, hogy komplementer fém-oxid félvezető.

Áramfelvétele nagyon kicsi. A BIOS beállításait is ebben tároljuk. Hosszú távon, akár évekig kibírja egy 3 V-os elemmel.

Cache

Gyorsítótár

Átmeneti tároló. A processzorba szokás építeni. Általában 2 vagy 8 MB cache memóriával vannak felszerelve. Előállítása nagyon drága, ezért nem váltja le a RAM-ot.

A cache általában a memória és a processzor között van, de merevlemez is előfordul. A külső eszköz általában lassabbak mint a processzor, így az annak tartalmát először egy gyorsítótárba olvassuk be.

RAM Tokozás

DIP - régen az alaplapra szerelve - szószélesség 1 bit

SIP - tűs csatlakozóval - 9 bites (8 adat és 1 paritás) - 256 KB, 1MB

SIMM - függőleges az alaplapra - Single Inline Memory Module

9 bites, 256 KB, 1MB, 4MB

32 bites - paritás bitek nélkül

32 bites generált paritás ellenőrzéssel

36 bites 1MB, 4MB, 8MB, 16MB, 32MB

DIMM - dual in-line memory module

SDRAM - Mindkét oldalon DRAM

DIMM - 64 bites

DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

DDR2 SDRAM

DDR3 SDRAM

Ez első DIMM foglalatokba - ami a képen is látható, SDRAM helyezhető el.