< Hardver

Projektorok

Szerző: Sallai András

Copyright © 2012, Sallai András

Szerkesztve: 2012, 2014

Licenc: CC BY-SA 4.0

Web: https://szit.hu

Fogalmak

Sugárzási teljesítmény: Lumen (lm)

100 wattos izzó ~ 1380 lm

Projektor ~ 2000 lm

Projektorok
CRT	DLP	LCD	LCOS	Lézer

CRT

Az egyik legkorábbi technológia. Nagy méret és súly jellemzi. Az iparban vagy a kereskedelemben ma is használják, mivel nagyon jó képet ad.

Három katódsugárcsővel állítjuk elő a három különböző színt, amelyet a rajzvászonon vetítünk egyazon felületre.

A távolság így állandó kell legyen.

A CRT projektorok három katódsugárcsöves vázlatos rajza:

DLP

Digital Light Processing - Digitális fényfeldolgozás

DLP
egy chipes	három chipes
gyakori	ritka, mert drága

A működés alapja egy mikrotükör rendszer, amelnyek neve DMD. A DMD - Digital Micromirror Device szavakból alkotott betűszó. Digitális mikrótükrös eszköz néven fordítható, amely tulajdonképpen egy téglalap alakú chip, pici, 16 μm nagyságú tükrökkel.

LCD

LCD - Liquid crystal display - Folyadékkristályos kijelző

A fényt egy kis LCD lapon keresztül vetítjük.

Nagyobb fényerőt biztosítanak azonos teljesítményű fényforrás esetén. Egy pixel ha meghibásodik akkor állandóan vagy sötét vagy világos lesz helye.

Bizonyos kristályok elektromos tér hatására elfordulnak, így a fényt más módon eresztik át.

LCoS

Liquid Crystal on Silicone

Az LCD és a DLP technológia ötvözetének is tekinthető. Az LCD fényáteresztő, a DLP fényvisszaverő technológia. Az LCoS ezek ötvözete.

A fény előbb egy LCD panelen halad át, majd egy tükörrendszerre vetül.

Lézer

A miniatűr formában terjed. Három lézerforrással rendelkezik a három szín előállításához (RGB).