< Feladattár

Ciscohoz köthető gyakorlati feladatok

Szerző: Sallai András

Copyright © Sallai András, 2018

CC Attribution-Share Alike 4.0 International

Web: http://szit.hu

Besorolás nélkül

1001

Konfigurálja a forgalomirányítót a következők szerint:

legyen a router neve: pam

legyen a router domain neve: ragasz.hu

a FastEthernet0 interfészhez rendelje az alábbi IP címet:

192.168.101.1

belépéskor a lenti üzenet jelenjen meg (lásd a feladatok alatt)

a routeren állítson be telnet hozzáférést

a jelszó legyen: titok

állítson be jelszót a felhasználói mód számára

a jelszó legyen: titok

állítson be jelszót a privilegizált mód számára

a jelszó legyen: titok

=====================================================
Arany Internetszolgaltato
Belepes csak az Arany Internetszolgaltato
engedellyevel.
=====================================================

1002

Készítse el az alábbi topológiát:

Állítsa be a DHCP szervert.

1003

Fizikai routeren végezze el a következőket:

mentese a konfigurációt PC-re

állítson be DHCP szolgáltatást

állítson be ACL-t, ahol csak a telnet van engedélyezve