< Cisco

Alapkonfiguráció

Szerző: Sallai András

Copyright © Sallai András, 2016

Licenc: CC Attribution-Share Alike 4.0 International

Web: https://szit.hu

Beállítások

Eszköznév

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1
R1(config)#

Felhasználói mód jelszó

R1(config)#line con 0
R1(config-line)#password titok
R1(config-line)#login
R1(config-line)#end

Jelszó privilegizált módhoz

Jelszó privilegizált módban:

R1(config)#enable secret titok
R1(config)#enable password titok

A második verzió esetén nincs jelszó titkosítva. Ha mindkettő be lesz állítva a titkosított az érvényes.

Telnet

R1(config)#line vty 0 15
R1(config-line)#password titok
R1(config-line)#login
R1(config-line)#end

Jelszavak titkosítása

Jelszavak titkosítása:

R1(config)#service password-encryption

IP cím beállítása

IP cím beállítása:

R1(config)#interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.8.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end

Konfiguráció törlése

A konfiguráció törlése, alaphelyzet visszaállítása:

R1#erase startup-config
R1#reload