< Cisco

PT -- modulok routeren

Szerző: Sallai András

Copyright © Sallai András, 2017

Licenc: CC Attribution-Share Alike 4.0 International

Web: https://szit.hu

A modulokról

A moduláris felépítésű routereken cserélhető elemet találunk. A Packet Tracer lehetővé teszi modulok használatának gyakorlását. Egyik ilyen modul a switch (kapcsoló) modul. Ennek telepítéséről egy rövid leírás ez a dokumentum.

Router switch porttal

A routerek a HWIC-4ESW modullal kapcsolási funkciókkal ruházhatók fel.

Kapcsoljuk ki a routert, majd helyezzük be a HWIC-4ESW modult. A modul azonnal használható.

A port elérése

Ha a 0-ás indexű portba helyeztük a modult (ez jobbról az első), akkor a behelyezett portok a következő neveken érhetők el:

FastEthernet 0/0/0

FastEthernet 0/0/1

FastEthernet 0/0/2

FastEthernet 0/0/3

Ellenőrizzük a portokat:

R1#show ip interface brief

Ellenőrizzük a VLAN információkat:

R1#show vlan brief

A portok használhatók.

Kapcsoljunk két PC-t a routerhez a switch portokon keresztül. A két PC számára állítsunk be IP címet, azonos hálózatból. Routing információ nélkül a két PC látja egymást.

Példa:

<R1>
f0/0/0 / \ f0/0/1
/ \
/ \
/ \
/ \
PC0 PC1
10.0.0.51/24 10.0.0.52/24