< Lakástervezés

Lakástervezés

Szerző: Sallai András

Copyright © Sallai András, 2019

Licenc: CC Attribution-Share Alike 4.0 International

Web: https://szit.hu

Falak

Manapság átlagos téglafal:

Teherhordó falak
38 cm	külső normál fal
48 cm	külső normál fal szigeteléssel
30 cm	könnyűszerkezetes falak

A külső teherhordó falak mellett szükség van belső teherhordó falakra is.

Irodalom

https://dtk.tankonyvtar.hu/handle/123456789/12394 (2022)