< Linux

UEFI telepítés

Szerző: Sallai András

Copyright © Sallai András, 2019

CC Attribution-Share Alike 4.0 International

Web: http://szit.hu

Az UEFI telepítésről néhány gondolat

Az UEFI számára külön partíciót kell létrehozni. Ez a partíció típus a Debian GNU/Linux telepítőben csak akkor jelenik meg, ha UEFI BIOS-unk van és az UEFI mód be is van kapcsolva.

Az UEFI partícióra telepítjük a GRUB-ot is. Amíg csak szimpla MBR volt, addig GRUB rendszertöltő kódjának egy részét az MBR-be másoltuk, a többi részét pedig a magába a partícióba, egy nem eltávolítható részt létrehozva. Ezek után erre nincs szükség. A GRUB erre a partícióra kerül.

A Debian telepítőben kiválasztott EFI partíció valójában FAT típusú lesz. Mérete legyen 512 MB.

gdisk

A GPT partíciókhoz a gdisk csomagot szokták ajánlani.

apt install gdisk

Használata:

gdisk

VirtualBox

A virtualBoxban kipróbálható az UEFI telepítés.

A virtuális gép konfigurálásnál, a „Rendszer”, „Alaplap” fülön beállítható a „EFI engedélyezés (különleges OS-eknek)”. Ha bejelöljük, akkor VirtualBox UEFI BIOS fog számunkra virtualizálni.